**Камера холодильная медицинская «Саратов 504ХФ-01»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. показателя** | **Описание, значение показателя** |
| **Назначение**  Холодильное устройство, специально предназначенное для хранения фармацевтической продукции, лекарственных препаратов, вакцин, реагентов, биологических препаратов и медицинских изделий в медицинских и фармацевтических организациях и других профильных учреждениях. | |
| *Габариты:* |  |
| Высота мм | 1500 |
| Ширина мм | 480 |
| Глубина мм | 600 |
| Общий объём л | 225 |
| Масса кг, не более | 50 |
| Диапазон температур, градусов цельсия | от + 2 до + 15 |
| ***Комплектация изделия:*** |  |
| Дверь | металлическая |
| Замок механический | наличие |
| Микропроцессорный блок управления с отображением температуры на табло панели | наличие |
| Система принудительной циркуляции воздуха | наличие |
| Полки стеклянные, шт. | 5 |
| Пластиковые ящики для хранения фарм.препаратов | 1 |
| Регулировочные опоры, шт. | 2 |
| Роликовые опоры, шт. | 2 |
| ***Прочие характеристики:*** |  |
| Автоматический цикл размораживания | наличие |
| Род тока | переменный |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Напряжение, В | от 198 до 242 |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 95 |
| Потребление электроэнергии за сутки (при температуре окружающего воздуха 25°С), кВт | 0,68 |
| **Срок действия гарантии, месяцев** | **36** |
| Корректированный уровень звуковой мощности, дБа | 45 |
| Регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения. | наличие |